# ネットワーク ライセンス アクティベーション

構成可能なライセンス サーバ モデル:

シングル ライセンス サーバ モデル

シングル ライセンス サーバ モデルでは、Network License Manager が 1 台 のサーバにインストールされるため、ライセンスの管理と動作はこのサーバに制限 されます。1 つのライセンス ファイルにより、サーバ上の使用可能なライセンス の合計数が定義されます。

分散型ライセンス サーバ モデル

分散型ライセンス サーバ モデルでは、ライセンスを複数のサーバに分散します。 サーバごとに、一意のライセンス ファイルが必要になります。分散型ライセンス サーバ を構築するには、分散サーバ プールの一部である各サーバ上で Network License Manager を 実行する必要があります。

冗長型ライセンス サーバ モデル

冗長型ライセンス サーバ モデルでは、3 台のサーバを使用して 1 つのライセ ンス ファイルを認証します。1 台のサーバがマスターとして機能し、マスター サーバ に障害が発生すると、他の 2 台のサーバがバックアップとして機能します。この環境 設定を使用すると、少なくとも 2 台のサーバが稼動している限り、ライセンスの監視 と発行が継続されます。3 台すべてのサーバ上で同じライセンス ファイルを使用します。 それぞれのサーバ上に Network License Manager をインストールする必要があります。

注: ライセンス サーバ モデルの選択に関する知識や、ライセンス サーバのセットアップ 方法についてよくご存知でない場合は、このプロセスをキャンセルし、ネットワーク ラ イセンスに関するドキュメントを参照してください。